**Processo n. º 058 de 22/01/2026**

A empresa abaixo se propõe ao objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUPAMENTOS, ESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 12/03/2026,conforme especificações do Termo de Referência e seus Anexos, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente e o presente processo.

01. **PROPONENTE:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empresa:** |  | | | | | | |
| **Endereço:** |  | | | | | | |
| **Número:** |  | **Complemento:** |  | | | | |
| **Bairro:** |  | | | | | | |
| **Cidade:** |  | | | | | **Estado:** |  |
| **CNPJ nº:** |  | | | | | | |
| **E-mail:** |  | | | | | | |
| **Tel.:** |  | | | | | | |
| **Fax.:** |  | | | | | | |
| **Nome do Representante Legal:** | |  | | | | | |
| **RG:** |  | | | **CPF:** |  | | |

**02. DOS DADOS BANCÁRIOS P/ TRANSFERÊNCIA (Caso Aplicável)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome do Banco:** |  | **Nº do Banco:** |  |
| **Nº da Agência:** |  | **Nº da Conta-Corrente:** |  |
| **Nome da Agência:** |  | | |

03. **DO PERÍODO DE EXECUÇÃO**

03.1 – O período da presente contratação está disposta no Termo de Referência.

04. **DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS:**

04.1 – A presente PROPOSTA DE PREÇOS está vinculado ao Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

**05. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:**

05.1 - A prestação de serviços está disposta no Termo de Referência, dispondo todas as especificações e descrição dos serviços a serem executados.

**06. DO ORÇAMENTO/PROPOSTA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Ref.** | **Quantidade** | **Preço Unitário** | **Preço Total** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F = (D x E)** |
| 1. 1 | Tenda piramidal com lonado branco impermeável, anti mofo, anti chamas, anti fungos, montado em estrutura metálica de aço carbono, medindo 15 x 30 metros, pé direito mínimo 3 metros , com alongador para altura central de até 4,5 metros, treliçado e fechamento nas laterais e no fundo, com calha para escoamento de água, incluindo montagem e desmontagem. | m² | 450 m² |  |  |
| 1. 2 | Tenda piramidal com lonado branco impermeável, anti mofo, anti chamas, anti fungos, montado em estrutura metálica de aço carbono, medindo 5 x 5 metros, pé direito mínimo 3 metros , com alongador para altura central de até 4,5 metros, treliçado e fechamento nas laterais e no fundo, com calha para escoamento de água, incluindo montagem e desmontagem | m² | 25 m² |  |  |
| 1. 3 | Piso deck de madeira, que cubra todo o chão da tenda medindo 450 m², com regulagem de altura de 0,4 a 1,2 metros., incluindo montagem e desmontagem. | m² | 450 m² |  |  |
|  | Piso deck de madeira, que cubra todo o chão da tenda medindo 25 m² de madeira tratada, incluindo montagem e desmontagem. | m² | 25 m² |  |  |
|  | Praticável para mesa de autoridades medindo 6 x 4 metros, incluindo montagem e desmontagem. | m² | 24 m² |  |  |
|  | Iluminação cênica para decoração e para solenidade incluindo instalação e retirada. | - |  |  |  |
|  | Som de médio porte para atender a solenidade incluindo instalação e retirada | 1 |  |  |  |
|  | Gerador de energia elétrica 150 kVA incluindo instalação e retirada. | UND |  |  |  |
|  | Telão led 3 x 3 metros incluindo instalação e retirada. |  |  |  |  |
| **Total** | | | | **R$** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Produto | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|  | Carregadores | 05 |  |  |
|  | Técnico de som | 02 |  |  |
|  | Técnico de iluminação | 02 |  |  |
|  | Operador de gerador | 01 |  |  |
|  | Operador de telão led | 01 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2026

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Carimbo de CNPJ (abaixo)